**Администрация Таштагольского муниципального района**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Основная общеобразовательная школа № 1»**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Председатель ППО Директор МБОУ ООШ №1

\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Летягина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М. Пхайко

протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при работе на деревофуговальных станках**

**ИОТ 037-2019**

**г. Таштагол**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при работе на деревофуговальных станках**

**ИОТ 037-2019**

**Опасности в работе**

1. Ранение рук при работе без колодок или толкателей.

2. Ранение рук при работе без ограждений ремня, ножевого вала.

3. Ранение рук при работе с неправильно установленными ножами.

**До начала работы**

1. Надеть и привести в порядок спецодежду:

а) застегнуть обшлага рукавов;

б) спрятать волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих концов;

в) надеть защитные очки.

2. Не допускать загромождения рабочего места.

3. Следить, чтобы неработающая часть ножевого вала была ограждена.

4. Проверить прочность механически закрывающего ограждения рабочей части ножевого вала.

5. При работе на комбинированном станке следить, чтобы циркульная пила была прочно закрыта. Запрещается одновременная работа на фуговальной и круглопильной части станка.

6. Убедиться в прочности крепления заземления станка.

7. Перед началом работы проверить станок на холостом ходу.

**Во время работы**

1. При ручной подаче древесины пользоваться наводящими колодками или толкателями.

2. Применять нажимное приспособление. Категорически запрещается прижимать деталь рукой.

3. При обработке деталей длиннее рабочего стола пользоваться козлами (подставками с роликами). В крайнем случае деталь обрабатывается вдвоем (один подает деталь, другой принимает ее и поддерживает до конца обработки).

4. Не допускать работы на станке при выщербленных остроскошенной накладке и толкателе.

5. Складывать материалы и детали аккуратно, в определенное место, так, чтобы они не могли мешать в работе.

6. Не смахивать стружку или щепки на ходу станка.

7. При всяком удалении от станка следует отключить его и дождаться полной остановки.

8. Не останавливать и не тормозить выключенный, но еще продолжающий вращаться ножевой вал.

**После окончания работы**

1. После прекращения вращения ножевого вала убрать со станка стружку и пыль. Уборку проводить специальной щеткой-сметкой.

2. Разложить приспособления и инструменты на установленные места.

3. Привести себя и спецодежду в порядок.

4. Станок сдать учителю.

***Инструкцию составил заместитель директора по безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_ Пауль А.А.,***

 ***20 сентября 2019 г.***