**Администрация Таштагольского муниципального района**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Основная общеобразовательная школа № 1»**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Председатель ППО Директор МБОУ ООШ №1

\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Летягина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М. Пхайко

протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по техника безопасности при работе ножовкой по металлу.**

**ИОТ 49-2019**

**г. Таштагол**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по техника безопасности при работе ножовкой по металлу.**

**ИОТ 49-2019**

**,**

**Опасность в работе.**

1. Ранение рук из-за неправильного закрепленного полотна.

2. Ранение рук осколками полотна при неправильных приёмах в работе (перекос  
полотна, сильный нажим на ножовку, работа рывками).

Перед началом работы.

1. Правильно наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками).
2. Проверьте исправность ножовочного станка.
3. Проверьте исправность крепления ножовочного полотна.

**Запомни.**

1. Слабо закрепленное или слабо затянутое полотно во время работы может выскочить или сломаться, что опасно.
2. Нельзя вместо штифтов закреплять полотно гвоздями или шурупами.
3. Нельзя работать полотном со сломанными зубьями и трещинами.

**Во время работы.**

1. Заготовку закреплять в тисках прочно, чтобы она не изгибалась и

не выпадала. Линия разметки должна выступать не более чем на 20-30 мм за край тисков.

1. Двигать ножовкой надо плавно без рывков.
2. Нажимать на ножовку следует только при движении вперед.
3. Ножовку надо держать ровно, запрещается исправлять косой срез.
4. В конце работы нажим на ножовку ослаблять.

**По окончании работы.**

1. Проверить состояние инструментов и в случае неисправности доложить инструментальщику.
2. Тщательно убрать рабочее место.
3. Привести себя в порядок.
4. Сдать рабочее место учителю.

***Инструкцию составил заместитель директора по безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_ Пауль А.А.,***

***20 сентября 2019 г.***