**Администрация Таштагольского муниципального района**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Основная общеобразовательная школа № 1»**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Председатель ППО Директор МБОУ ООШ №1

\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Летягина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М. Пхайко

протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при резании металла ножницами.**

**ИОТ 51-2019**

**г. Таштагол**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при резании металла ножницами.**

**ИОТ 51-2019**

**Опасность в работе.**

L Травмирование рук острыми кромками (заусеницами).

1. Травмы из-за невнимательностями в работе.
2. Травмы из-за беспорядка на рабочем столе. **Перед началом работы.**
3. Правильно наденьте спецодежду (фартук, нарукавники).
4. Проверьте исправность ножниц и качество заточки. В случае неисправности доложите инструментальщику.
5. При работе рычажными ножницами необходимо пользоваться рукавицами.

**Во время работы.**

1. Не держи руку на линии реза и следи за тем, чтобы не защемить пальцы ручками ножниц.

1. Ножницы в тисках зажимать прочно.
2. При работе постепенно перемещай заготовку к середине лезвий ножниц и уменьшай силу нажатия к концу реза, чтобы ножницы не сорвались.
3. Ножницы надо держать прямо, не наклоняя.
4. К концу разрезания не закрывай полностью лезвия ножниц, так как могут получиться неровности и заусеницы.

**По окончании работы.**

1. Проверь состояние инструмента и в случае неисправности доложи инструментальщику.
2. Тщательно убери рабочее место.
3. Во избежание порчи насечек на губках тисков не зажимай их плотно, оставляй зазор 1-2 мм.
4. Приведи себя в порядок.
5. Сдай рабочее место учителю.

***Инструкцию составил заместитель директора по безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_ Пауль А.А.,***

***20 сентября 2019 г.***